**Π.Υ.Π: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΝΙΚΕ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Νο. 5430-2025-10-903**

| **Α/Α** | **Είδος** | **Ποσότητα τεμ/σετ** | **Τιμή ανά τεμάχιο/σετ (χωρίς ΦΠΑ) (€)** | **Συνολικό προσφερόμενο κόστος (χωρίς ΦΠΑ) (€)** | **Παρατηρήσεις** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αυτόματη συρόμενη θύρα διπλού φύλλου – ΕΙΣΟΔΟΣ (1 σετ) ΕΞΟΔΟΣ (1 σετ) | 2 |  |  | Δύο κινητά φύλλα (ΕΊΣΟΔΟΣ)Δύο κινητά φύλλα (ΕΞΟΔΟΣ) |
| 2 | Υαλοπίνακες ασφαλείας τρίπλεξ 5+5 mm (κινητά φύλλα) | 4 |  |  | 2 στην είσοδο + 2 στην έξοδο. |
| 3 | Σιδηροκατασκευή στήριξης/προστασίας θυρών (κοιλοδοκοί 80×80×5 mm, ηλεκτροστατική βαφή) | 2 |  |  | 1 ανά θύρα (είσοδος/έξοδος). |
| 4 | Διαχωριστικό/χώρισμα γυψοσανίδας με μόνωση & περιμετρική σιδηροκατασκευή | 1 |  |  | Δημιουργία 2 διαδρόμων στον ενδιάμεσο θάλαμο. |
| 5 | Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο τρίποδο τουρνικέ (AISI 304) | 1 |  |  | Τοποθετείται στον διάδρομο ελέγχου. |
| 6 | Κλειδαριά ασφαλείας Fail Safe (ανά θύρα) | 2 |  |  | 1 ανά θύρα. |
| 7 | Φωτοκουρτίνες / φωτοκύτταρα ασφαλείας | 4 |  |  | 2 ανά θύρα (εσωτερικά–εξωτερικά × 2 θύρες). |
| 8 | Ψηφιακό χειριστήριο λειτουργιών (ανά θύρα) | 2 |  |  | Λειτουργίες: μόνιμα κλειδωμένη/ανοικτή, χειροκίνητη, αυτόματη. |
| 9 | Τηλεχειριστήρια απομακρυσμένου ανοίγματος | 2 |  |  | Όπως απαιτείται (σύμφωνα με Παρ.Α) |
| 10 | Συστοιχία μπαταριών με φορτιστή (door & turnstile fail-safe) | 1 |  |  | Κοινό για θύρες & τουρνικέ. |
| 11 | Υποδομή Access Control (καλωδίωση/σημεία σύνδεσης) | 1 |  |  | Κοινή υποδομή για μελλοντική ενσωμάτωση. |
| 12 | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (παροχή 220 V/10 A, ασφαλοδιακόπτης, ΥΔΕ κατά EN 60204-1) | 1 |  |  | Από αδειούχο ηλεκτρολόγο, με ΥΔΕ. |
| 13 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ |  |  |  | (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Α) |
| 14 | ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ  |  |  |  | (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Α) |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** |  |

\*Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αναδόχων, το πινάκιο αποστέλλεται σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο WORD), προκειμένου να δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να το προσαρμόσουν στον τρόπο υποβολής της προσφοράς τους.

\*\*Ο Υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α τεχνικών προδιαγραφών και τη δυνατότητα του για αυτοψία του χώρου πριν την υποβολή της προσφοράς του.

**Συνολικό κόστος ολογράφως:**

**………………………………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Ημερομηνία:** |  |
| **O Προσφέρων:** |  |
| (Σφραγίδα και Υπογραφή**)** |

Δηλώνουμε ότι :

(α) Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα και στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί.

(β) Το προσφερόμενο τίμημα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.

(γ) Στο προσφερόμενο τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

(δ) Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα τυχόν έξοδα μας

(ε) Η οικονομική μας προσφορά ισχύει για περίοδο δύο (2) μηνών, αρχής γενομένης από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

(στ) Χρόνος παράδοσης και υλοποίησης της προμήθειας: ………………………………

(ζ) Η προσφερόμενη προμήθεια θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον δυο (2) έτη από την ημέρα της παράδοσης των αγαθών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ και με βάση όσα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

(η) Ο προσφέρων δηλώνει ότι στην οικονομική του προσφορά έχει συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, παρελκόμενα, υλικά και υπηρεσίες που απαιτούνται για την πλήρη, ασφαλή και άμεση λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά στις τεχνικές προδιαγραφές ή στην παρούσα πρόσκληση. Η ευθύνη για την πληρότητα και τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.