**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Π.Υ.Π: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΛΑΝΣΕΩΝ (HOT DIMPLING UNIT) ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Νο. 5430-2025-10-810**

| **Α/Α** | **Είδος** | **Ποσότητα τεμ/σετ** | **Τιμή ανά τεμάχιο/σετ (χωρίς ΦΠΑ) (€)** | **Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ) (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Κύρια Μονάδα Ελέγχου Θερμοκρασίας & Πίεσης (π.χ. Κωδ. ZT2409G)** | 1 |  |  |
| 1.1 | Ψηφιακό πάνελ ελέγχου (ενσωματωμένο) | 1 |  |  |
| 1.2 | Ρυθμιστές πίεσης (Pressure Regulators) | 2 |  |  |
| 1.3 | Ανταλλακτικά θερμορυθμιστών (π.χ. Κωδ. ZP-450-135) | 4 |  |  |
| 1.4 | Σύστημα ασφαλείας “Thermocouple Break Protection” | 1 |  |  |
| **2** | **Φορητό Εργαλείο Διαμόρφωσης Κοιλάνσεων (Portable Ram Coin Dimpler, π.χ. Κωδ. ZT2012D)** | 1 |  |  |
| 2.1 | Σετ punch & die assemblies (βασικό σετ λειτουργίας-σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, πίνακας: Required Punches and dies for C-130J applications) | Βλ. πίνακα Required punches & dies for c-130j applications |  |  |
| **3** | **Συνοδευτικός Ηλεκτρικός & Πνευματικός Εξοπλισμός** | |  |  |
| 3.1 | Καλώδιο τροφοδοσίας 110V / 50-60Hz | 1 |  |  |
| 3.2 | Θερμοστοιχεία λειτουργίας | 1 |  |  |
| 3.3 | Ανταλλακτικά θερμοστοιχεία | 3 |  |  |
| 3.4 | Καλώδιο ελέγχου θερμοκρασίας (κύριο) | 1 |  |  |
| 3.5 | Καλώδιο ελέγχου θερμοκρασίας (ανταλλακτικό) | 1 |  |  |
| 3.6 | Καλώδιο σύνδεσης πίνακα ελέγχου με Dimpler | 1 |  |  |
| 3.7 | Σετ καλωδίων θερμαντικών στοιχείων (κύριο + ανταλλακτικό) | 2 |  |  |
| 3.8 | Λάστιχο παροχής πεπιεσμένου αέρα (90 PSI / 3 m) | 1 |  |  |
| 3.9 | Καλώδιο γείωσης | 1 |  |  |
| **4** | **Θερμαντικά Στοιχεία & Ανταλλακτικά** | |  |  |
| 4.1 | Θερμαντικά στοιχεία (Heaters) τύπου Α | 2 |  |  |
| 4.2 | Θερμαντικά στοιχεία (Heaters) τύπου Β | 2 |  |  |
| **5** | **Επιπλέον Συνοδευτικός Εξοπλισμός & Αναλώσιμα** | |  |  |
| 5.1 | Ασφάλειες προστασίας (Fuses) | 10 |  |  |
| 5.2 | Σύνδεση αέρα 3/8" (Cross Air Connection) | 1 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** | | | |  |

\*Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αναδόχων, το πινάκιο αποστέλλεται σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο WORD), προκειμένου να δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να το προσαρμόσουν στον τρόπο υποβολής της προσφοράς τους.

**Συνολικό κόστος ολογράφως:**

**………………………………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ημερομηνία:** |  |
| **O Προσφέρων:** |  |
| (Σφραγίδα και Υπογραφή**)** | |

Δηλώνουμε ότι :

(α) Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα και στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί.

(β) Το προσφερόμενο τίμημα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.

(γ) Στο προσφερόμενο τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

(δ) Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα τυχόν έξοδα μας

(ε) Η οικονομική μας προσφορά ισχύει για περίοδο δύο (2) μηνών, αρχής γενομένης από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

(στ) Χρόνος παράδοσης και υλοποίησης της προμήθειας: ………………………………

(ζ) Η προσφερόμενη προμήθεια θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον δυο (2) έτη από την ημέρα της παράδοσης των αγαθών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ και με βάση όσα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

(η) Ο προσφέρων δηλώνει ότι στην οικονομική του προσφορά έχει συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, παρελκόμενα, υλικά και υπηρεσίες που απαιτούνται για την πλήρη, ασφαλή και άμεση λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά στις τεχνικές προδιαγραφές ή στην παρούσα πρόσκληση. Η ευθύνη για την πληρότητα και τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.